README_NL - MS-3 Stuurprogramma Ver.1.0.1 voor Windows® 10

## MS-3 Stuurprogramma Ver.1.0.1 voor Windows® 10

(Opmerking)
In geen geval wordt Roland Corporation ("Roland") aansprakelijk gehouden ten opzichte van eindgebruikers voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot financiële schade door verlies of winstderving voortkomende uit het gebruik van het product of onvermogen om het product te gebruiken. Het voorgaande is van kracht, zelfs als Roland werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

* | Ongeautoriseerde wijziging, vermenigvuldiging, distributie of reproductie van materiaal (inclusief de bestanden met betrekking tot dit stuurprogramma) van Roland Corporation ("Roland") is verboden.

* | Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
* | Alle productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

## Stuurprogramma voor Windows 10

Uw computer downloadt het Windows® 10-stuurprogramma voor MS-3 automatisch van internet als MS-3 is aangesloten op de computer.

* | Als u een computer met aanraaktechnologie gebruikt, vervangt u de woorden "klikken" en "klikken met de rechtermuisknop" in dit document respectievelijk door "tikken" en "ingedrukt houden".

### Systeemvereisten

Besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 10 (Editie met 64 bits/Editie met 32 bits)

  * | Windows 10 Mobile wordt niet ondersteund.

Computer
  Windows-compatibele pc uitgerust met USB-poort

  * | Intel chipset is aanbevolen.
  * | MS-3 presteert mogelijk nog niet volgens de volledige beschrijving indien gebruikt met een toegevoegde USB 2.0-interfacekaart.
  * | U kunt dit product alleen gebruiken met een USB 3.0-poort die compatibel is met de USB 2.0-specificatie.
  * | Als dit product bij aansluiting op een USB 3.0-poort niet naar behoren werkt, moet u het op een USB 2.0-poort aansluiten.
  * | Zelfs als het product is aangesloten op een USB 3.0-poort, zal dit de prestaties van het product niet wijzigen.

> * | Dit stuurprogramma kan niet worden gebruikt in een virtuele Windows-omgeving, zoals Hyper-V of Virtual PC.
> * | Mac computers met Microsoft Windows worden niet ondersteund.

Overige
  Internetverbinding

  * | Een internetverbinding is nodig om het stuurprogramma te downloaden.

### Waarschuwingen en beperkingen

- Geluidsonderbrekingen of andere slechte geluidseffecten kunnen zich voordoen als de werking en de specificaties van uw computer ontoereikend zijn. De soorten toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, kunnen uw geluidservaring ook beïnvloeden.
- Als de pc wordt opgestart terwijl de MS-3 nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de MS-3 mogelijk niet gebruiken. In dergelijk gevallen sluit u de MS-3 aan op een andere USB-poort of schakelt u de MS-3 in nadat u de pc hebt opgestart.
- Als de MS-3 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de MS-3 en vervolgens de MS-3 uit en opnieuw in te schakelen.
- Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de MS-3 wordt gebruikt of als de MS-3 is uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, verloopt de werking mogelijk niet meer correct. Verlaat in dit geval, na het hervatten, alle software die de MS-3 gebruikt en schakel de MS-3 uit en opnieuw in.
- Als uw computer zware processen verwerkte, zoals toegang verkrijgen tot een CD-ROM-station of netwerk, terwijl de MS-3 werd gebruikt, werkt de MS-3 mogelijk niet langer correct. Stop in dit geval de weergave of opname en probeer de weergave of opname vervolgens opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de MS-3 gebruiken en schakelt u vervolgens de MS-3 uit en opnieuw in.

## Installatie

* | Raadpleeg "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren of bij te werken.

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.
2. Controleer of de computer verbonden is met internet.
3. Sluit in Windows het Geluid-instellingenscherm van het Configuratiescherm en alle actieve toepassingen.
4. Schakel de MS-3 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
   Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.
5. Wacht enkele minuten en klik vervolgens op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

6. Open de BOSS-map.
   Als het "MS-3"-pictogram wordt weergegeven, is de installatie voltooid.

* | In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.Dit kan ongeveer 10 minuten duren afhankelijk van de internetverbinding of als er andere stuurprogramma's worden geïnstalleerd voor andere apparaten.
* | Als de MS-3 is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, is er mogelijk een probleem.Raadpleeg "Problemen oplossen".

## Voordat u begint

### Instellingen van invoer-/uitvoerapparaat voor uw toepassing

In de toepassing(en) die u zult gebruiken dient u het MIDI-apparaat te bepalen. (Voor meer gegevens over deze instelling, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw toepassing.)

* | Als u de MS-3 niet kunt selecteren, heeft er zich een probleem voorgedaan. Raadpleeg "Problemen oplossen".

#### MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat

* | In de Windows Media Player kan het MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat van de MS-3 niet worden gebruikt. Selecteer het volgende apparaat in uw MIDI-compatibele toepassing.

[MIDI OUT-apparaten]
  MS-3
[MIDI IN-apparaten]
  MS-3

### Onlinedocument openen

Als de installatie van het stuurprogramma is voltooid, kunt u het Leesmij-bestand (dit document) openen door de onderstaande procedure te volgen.
Gebruik dit bestand om problemen op te lossen en om te controleren hoe het stuurprogramma moet worden ingesteld.

1. Klik op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

2. Open de BOSS-map en klik vervolgens op "MS-3 Leesmij".
3. Het onlinedocument voor het stuurprogramma wordt weergegeven.

## Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren

1. Wanneer u de stuurprogramma-instellingen wijzigt, dient u er altijd voor te zorgen dat u eerst alle toepassingen die gebruik maken van de MS-3, afsluit. Dit is niet noodzakelijk wanneer u de instellingen alleen controleert.
2. Klik op de Starten-knop.

   * | Als "Alle apps" verschijnt, klikt u op "Alle apps".

3. Open de BOSS-map en klik vervolgens op "MS-3".
4. Het dialoogvenster "MS-3 Stuurprogramma-instellingen" verschijnt.

   * | U kunt ook het MS-3 Stuurprogramma-instellingen-dialoogvenster openen vanaf het Windows Configuratiescherm.Klik in het Configuratiescherm op Weergeven op: en wijzig dit in de pictogramweergave. Dubbelklik vervolgens op het MS-3-pictogram.

   * | Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

### Over de items in het dialoogvenster Instellingen

Het "Light Load"-aanvinkvakje
  Normaal moet u dit vakje niet aanvinken.

  * | De gewijzigde instelling wordt toegepast nadat u de MS-3 hebt in-/uitgeschakeld.

"Toon README"-knop
  Met deze knop wordt het LEESMIJ-bestand (dit document) weergegeven.
Informatie
  In dit veld wordt de stuurprogrammaversie weergegeven.

## Opnieuw installeren

1. Verwijder het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie ongedaan maken".

   * | Bij het ongedaan maken van de installatie worden de instellingen van het dialoogvenster Stuurprogramma-instellingen geïnitialiseerd. Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

2. Installeer het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie".

## Installatie ongedaan maken

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.

   * | Zorg ervoor dat u ook de USB-kabel van de MS-3 verwijdert.

2. Sluit alle toepassingen af voordat u begint met het ongedaan maken van de installatie.

   * | Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.

3. Klik met de rechtermuisknop op de knop Starten en klik vervolgens op "Apps en onderdelen" of "Programma's en onderdelen".
4. Selecteer MS-3 Stuurprogramma in de lijst en klik vervolgens op "Verwijderen" of "Verwijderen/wijzigen".

   * | Het stuurprogramma is niet geïnstalleerd als MS-3 Stuurprogramma niet wordt weergegeven in de lijst.U moet het stuurprogramma niet verwijderen.

5. Als er een bericht verschijnt waarin de desinstallatie wordt bevestigd, klikt u op "Verwijderen".
6. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

   * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratieve account, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype een Administrator is en voert u vervolgens het ongedaan maken van de installatie uit.

7. "De installatie van het stuurprogramma van de MS-3 wordt ongedaan gemaakt." wordt weergegeven op het scherm, klik vervolgens op [OK].
8. Wanneer het bericht "Ongedaan maken van installatie is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op [OK] om Windows opnieuw op te starten.

## Problemen oplossen

### Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd

De status van het apparaat controleren
  In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.
  Als de MS-3 is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, volgt u de onderstaande procedure en controleert u de status van het apparaat.

1. Schakel de MS-3 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het MS-3-apparaat weer te geven.
5. Als het MS-3-apparaat verschijnt, dubbelklikt u erop om het scherm "Eigenschappen MS-3" te openen.
6. Controleer onder het tabblad Algemeen het "Apparaatstatus"-veld.

  Als het bericht in dit veld "Dit apparaat werkt correct." is, is de installatie van het stuurprogramma voltooid.
  Anders is de installatie mogelijk mislukt.
  Raadpleeg andere onderwerpen in Problemen oplossen voor problemen bij de installatie van het stuurprogramma.
Is uw computer verbonden met internet?
  Om dit stuurprogramma te installeren, moet uw computer aangesloten zijn op internet.
  Controleer of uw computer aangesloten is op internet (bijvoorbeeld met behulp van een webbrowser) en installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw door de stappen in het gedeelte "Installatie" te volgen.
Opnieuw aansluiten van de MS-3
  De apparaatherkenning is mogelijk mislukt.
  Koppel de USB-kabel van de MS-3 los, schakel de MS-3 uit en schakel deze opnieuw in. Maak vervolgens opnieuw verbinding met uw computer.
Het stuurprogramma handmatig installeren
  Afhankelijk van de internetverbinding kan het stuurprogramma mogelijk niet automatisch worden geïnstalleerd.
  Als dit het geval is, volgt u de onderstaande procedure om het stuurprogramma te installeren.

1. Schakel de MS-3 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het MS-3-apparaat weer te geven.
5. Klik met de rechtermuisknop op MS-3 en selecteer vervolgens "Stuurprogramma bijwerken" of "Stuurprogramma's bijwerken".
6. Selecteer "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware" of "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken".
   Uw computer zoekt naar het stuurprogramma en het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.

  De installatie is voltooid als het bericht "Alle stuurprogramma's zijn bijgewerkt" of "Het stuurprogramma is bijgewerkt" wordt weergegeven. Klik op "Sluiten".
  Als het dialoogvenster "Wijziging van de systeeminstellingen" verschijnt, klikt u op [Ja] om Windows opnieuw op te starten.
Als Windows Update wordt uitgevoerd, kunt u het stuurprogramma mogelijk niet installeren.
  Als Windows Update is voltooid, installeert u het stuurprogramma volgens de procedure voor "Installatie".

### Kan MS-3–apparaat niet selecteren/gebruiken

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
  Het stuurprogramma is mogelijk niet correct geïnstalleerd.Raadpleeg het gedeelte "Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd".
  Als u de MS-3 niet kunt gebruiken nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, installeert u het stuurprogramma opnieuw volgens de procedure die wordt beschreven in het gedeelte "Opnieuw installeren".
Wordt de MS-3 mogelijk gebruikt door andere software?
  Sluit u alle toepassingen af die de MS-3 gebruiken en schakelt u de MS-3 uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Wordt de MIDI-apparaatnaam van de MS-3 weergegeven?
  Als de apparaatnaam niet wordt weergegeven, sluit u alle toepassingen af die de MS-3 gebruiken en schakelt u de MS-3 uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Ging de computer in de Slaapstand terwijl de MS-3 was aangesloten en ingeschakeld?
  Als de MS-3 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de MS-3 en vervolgens de MS-3 uit en opnieuw in te schakelen.
Werd de USB-kabel losgekoppeld en vervolgens opnieuw aangesloten terwijl de MS-3 werd gebruikt of werd de MS-3 uitgeschakeld en vervolgens opnieuw ingeschakeld?
  Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de MS-3 wordt gebruikt of als de MS-3 wordt uitgeschakeld en vervolgens opnieuw wordt ingeschakeld, is het mogelijk dat het apparaat niet meer correct werkt. In dit geval, sluit u alle toepassingen af die de MS-3 gebruiken en schakelt u de MS-3 uit en vervolgens opnieuw in.
Als de pc wordt opgestart terwijl de MS-3 nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de MS-3 mogelijk niet gebruiken.
  In dergelijk gevallen sluit u de MS-3 aan op een andere USB-poort of schakelt u de MS-3 in nadat u de pc hebt opgestart.

### Een nummer, bijvoorbeeld "2-", wordt nu aan het begin van de apparaatnaam weergegeven

Hebt u de MS-3 misschien aangesloten op een andere USB-poort?
  Als u de MS-3 aansluit op een andere USB-poort, voegt het besturingssysteem automatisch een nummer toe aan het begin van de apparaatnaam.
  Zelfs als dit gebeurt, veroorzaakt het geen problemen met de werking van de MS-3.

  * | Als u de apparaatnaam zonder dit toegevoegde nummer wilt herstellen, sluit u de MS-3 aan op dezelfde USB-poort als tijdens de installatie of installeert u het stuurprogramma opnieuw zoals beschreven in "Opnieuw installeren".

### Er is geen geluid; er kan niet worden afgespeeld of opgenomen

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
Wordt de MS-3 mogelijk gebruikt door andere software?
Hebt u instellingen aangemaakt zoals beschreven in "Voordat u begint" zodat het stuurprogramma van de MS-3 kan worden gebruikt?
  De MS-3 kan niet worden gebruikt tenzij u deze instellingen maakt. Raadpleeg de onderdelen op "Voordat u begint".
Is de computer overgegaan in de Slaapstand tijdens weergave of opname?
  Als de MS-3 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de MS-3 en vervolgens de MS-3 uit en opnieuw in te schakelen.
Hebt u tijdens de weergave of opname de MS-3 in- en uitgeschakeld en de USB-kabel opnieuw aangesloten?
  Als u de MS-3 in- en uitschakelt en de USB-kabel opnieuw aansluit tijdens de weergave of opname, kan de MS-3 niet langer weergeven of opnemen. Stop de weergave of opname en start vervolgens de weergave of opname opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de MS-3 gebruiken en schakelt u vervolgens de MS-3 uit en opnieuw in.

### Een gedeelte van de weergave is verkeerd: Bv. noten worden vroegtijdig afgebroken of sommige noten vallen weg

Deze problemen kunnen worden opgelost door onderstaande instellingen te maken.

Probeer het stuurprogramma van uw weergave-adapter bij te werken
  U kunt klik- en plofgeluiden mogelijk voorkomen door het stuurprogramma voor de weergaveadapter geïnstalleerd op uw computer bij te werken.
Windows Update / Microsoft Update
  U kunt het probleem oplossen door uw systeem bij te werken met "Windows Update" of "Microsoft Update" van Microsoft.
Controleer de energiebeheerinstellingen.
  1. Klik op de knop Starten en klik vervolgens op "Instellingen()".
  2. Klik op "Systeem" en klik vervolgens op "Energiebeheer en slaapstand".
  3. Klik in Verwante instellingen op "Extra energie-instellingen".
  4. In "Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen" kiest u "Hoge prestaties".

     * | Als het "Hoge prestaties"-plan niet wordt weergegeven, klikt u op "Aanvullende schema's weergeven."

  5. In het gedeelte "Hoge prestaties" klikt u op "De schema-instellingen wijzigen".
  6. Klik op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen".
  7. In Geavanceerde instellingen klikt u op het “+”-symbool voor "Harde schijf" en op het “+”-symbool voor "Harde schijf uitzetten na" om deze te openen.
  8. Klik op "Instelling (minuten)" en klik op het pijltje naar beneden om de instelling te wijzigen in "Nooit".
  9. Klik op [OK] om het venster Energiebeheer te sluiten.
  10. Sluit het scherm "Instellingen voor beheerschema bewerken".
"Instellingen voor prestaties"–instellingen van Systeem-eigenschappen
  1. Klik op de knop Starten en klik vervolgens op "Instellingen()".
  2. Klik op "Systeem" en klik vervolgens op "Info".
  3. Klik in Verwante instellingen op "Systeeminfo".
  4. Klik aan de linkerkant op "Geavanceerde systeeminstellingen."
  5. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

     * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratoraccount, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype Administrator is en voert u vervolgens de instellingen opnieuw uit.

  6. Klik op [Instellingen] van het onderdeel Prestaties en klik vervolgens op het tabblad "Geavanceerd".
  7. Selecteer "Achtergrondservices" en klik op [OK].
  8. Klik op [OK] om "Systeemeigenschappen" te sluiten.
Dergelijke problemen kunnen mogelijk worden opgelost door het aanvinkvakje "Light Load" in het dialoogvenster Stuurprogramma-instellingen te selecteren.
  Als u de instellingen wilt wijzigen of controleren, kunt u de procedure gebruiken die wordt beschreven in "Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren".

  * | De gewijzigde instelling wordt toegepast nadat u de MS-3 hebt in-/uitgeschakeld. Gebruik de niet-geselecteerde (oorspronkelijke) instelling alleen in geval van problemen.

Copyright (C) 2017 Roland Corporation. Alle rechten voorbehouden.