README_NL - VT-3 Stuurprogramma Ver.1.0.0 voor Windows® 10

## VT-3 Stuurprogramma Ver.1.0.0 voor Windows® 10

(Opmerking)
In geen geval wordt Roland Corporation ("Roland") aansprakelijk gehouden ten opzichte van eindgebruikers voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot financiële schade door verlies of winstderving voortkomende uit het gebruik van het product of onvermogen om het product te gebruiken. Het voorgaande is van kracht, zelfs als Roland werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

* | Ongeautoriseerde wijziging, vermenigvuldiging, distributie of reproductie van materiaal (inclusief de bestanden met betrekking tot dit stuurprogramma) van Roland Corporation ("Roland") is verboden.

* | Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
* | ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.
* | Alle productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

## Stuurprogramma voor Windows 10

Uw computer downloadt het Windows® 10-stuurprogramma voor VT-3 automatisch van internet als VT-3 is aangesloten op de computer.

- Dit stuurprogramma ondersteunt ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface) ook.

* | Als u een computer met aanraaktechnologie gebruikt, vervangt u de woorden "klikken" en "klikken met de rechtermuisknop" in dit document respectievelijk door "tikken" en "ingedrukt houden".

### Systeemvereisten

Besturingssysteem
  Microsoft® Windows® 10 (Editie met 64 bits/Editie met 32 bits)

  * | Windows 10 Mobile wordt niet ondersteund.

Computer
  Windows-compatibele pc uitgerust met USB-poort

  * | Intel chipset is aanbevolen.
  * | VT-3 presteert mogelijk nog niet volgens de volledige beschrijving indien gebruikt met een toegevoegde USB 2.0-interfacekaart.
  * | U kunt dit product alleen gebruiken met een USB 3.0-poort die compatibel is met de USB 2.0-specificatie.
  * | Als dit product bij aansluiting op een USB 3.0-poort niet naar behoren werkt, moet u het op een USB 2.0-poort aansluiten.
  * | Zelfs als het product is aangesloten op een USB 3.0-poort, zal dit de prestaties van het product niet wijzigen.

> * | Dit stuurprogramma kan niet worden gebruikt in een virtuele Windows-omgeving, zoals Hyper-V of Virtual PC.
> * | Mac computers met Microsoft Windows worden niet ondersteund.

Overige
  Internetverbinding

  * | Een internetverbinding is nodig om het stuurprogramma te downloaden.

### Waarschuwingen en beperkingen

- Geluidsonderbrekingen of andere slechte geluidseffecten kunnen zich voordoen als de werking en de specificaties van uw computer ontoereikend zijn. De soorten toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, kunnen uw geluidservaring ook beïnvloeden.
- Als de pc wordt opgestart terwijl de VT-3 nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de VT-3 mogelijk niet gebruiken. In dergelijk gevallen sluit u de VT-3 aan op een andere USB-poort of schakelt u de VT-3 in nadat u de pc hebt opgestart.
- Als de VT-3 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de VT-3 en vervolgens de VT-3 uit en opnieuw in te schakelen.
- Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de VT-3 wordt gebruikt of als de VT-3 is uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, verloopt de werking mogelijk niet meer correct. Verlaat in dit geval, na het hervatten, alle software die de VT-3 gebruikt en schakel de VT-3 uit en opnieuw in.
- Als uw computer zware processen verwerkte, zoals toegang verkrijgen tot een CD-ROM-station of netwerk, terwijl de VT-3 werd gebruikt, werkt de VT-3 mogelijk niet langer correct. Stop in dit geval de weergave of opname en probeer de weergave of opname vervolgens opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de VT-3 gebruiken en schakelt u vervolgens de VT-3 uit en opnieuw in.
- Klik- of plofgeluiden worden mogelijk weergegeven tijdens het afspelen of opnemen als u andere USB-apparaten (zoals USB-geheugen) aansluit of loskoppelt of een ander USB-apparaat in- of uitschakelt terwijl u de VT-3 gebruikt.
- In sommige gevallen kunt u mogelijk niet het gewenste prestatieniveau verkrijgen als u een vaste schijf die via USB is aangesloten op hetzelfde moment gebruikt als de VT-3. Gebruik geen via USB aangesloten vaste schijf als opslagbestemming voor de audio die u afspeelt of opneemt.

## Installatie

* | Raadpleeg "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren of bij te werken.

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.
2. Controleer of de computer verbonden is met internet.
3. Sluit in Windows het Geluid-instellingenscherm van het Configuratiescherm en alle actieve toepassingen.
4. Schakel de VT-3 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
   Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.
5. Klik na een paar minuten op de Starten-knop en klik vervolgens op "Alle apps".
   Open de Roland-map. Als het "VT-3"-pictogram wordt weergegeven, is de installatie voltooid.

* | In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.Dit kan ongeveer 10 minuten duren afhankelijk van de internetverbinding of als er andere stuurprogramma's worden geïnstalleerd voor andere apparaten.
* | Als de VT-3 is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, is er mogelijk een probleem.Raadpleeg "Problemen oplossen".

## Voordat u begint

### Instellingen van invoer-/uitvoerapparaat voor uw toepassing

Om optimale prestaties uit uw toepassingen te halen, dient u het invoer-/uitvoerapparaat voor uw toepassingen aan te geven zoals omschreven hieronder. (Voor meer gegevens over deze instellingen, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw toepassing.)

* | Zorg ervoor dat de VT-3 en de toepassing zijn ingesteld op dezelfde samplefrequentie. Als de samplefrequentie-instellingen niet overeenkomen, is het mogelijk dat foutmeldingen worden weergegeven en dat fouten tijdens opnemen/afspelen optreden.
* | Als u de VT-3 niet kunt selecteren, heeft er zich een probleem voorgedaan. Raadpleeg "Problemen oplossen".

#### Apparaten voor Audio Afspelen/Opnemen

Van het totale aantal audio-invoer-/uitvoerkanalen van de VT-3, zijn er 4 IN’s en 2 OUT’s
U kunt de hieronder vermelde apparaten voor Afspelen/Opnemen gebruiken.

[Afspelen-apparaten]
  OUT (VT-3)

  * | Als u een andere naam hebt gespecificeerd in de "Geluid"-instellingen van Configuratiescherm, wordt de door u gespecificeerde naam weergegeven.

[Opnemen-apparaten]
  IN (VT-3)
  IN BYPASS (VT-3)

  * | Als u een andere naam hebt gespecificeerd in de "Geluid"-instellingen van Configuratiescherm, wordt de door u gespecificeerde naam weergegeven.

#### Het afspeel-/opnameapparaat in Windows instellen

Stel VT-3 in als standaardapparaat zodat het kan worden gebruikt in "Muziek" en Windows Media Player.

1. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Configuratiescherm".
2. Klik op "Hardware en geluiden" en klik vervolgens op "Geluid".

   * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Geluid."

3. In "Afspelen," klikt u met de rechtermuisknop op VT-3 "OUT" en selecteert u "Als standaardapparaat instellen."

   * | Er is mogelijk een probleem opgetreden als de hierboven vermelde apparaten niet kunnen worden geselecteerd.

4. Op dezelfde manier klikt u in "Opnemen", met de rechtermuisknop op VT-3 "IN" en kiest u "Als standaardapparaat instellen".

   * | Er is mogelijk een probleem opgetreden als de hierboven vermelde apparaten niet kunnen worden geselecteerd.

5. Klik op [OK] om "Geluid" te sluiten.

#### Apparaatinstellingen voor ASIO-compatibele toepassingen

Als u de VT-3 met een ASIO-compatibele toepassing gebruikt, selecteert u "VT-3" als de ASIO-instelling voor uw toepassing.

* | Bepaal instellingen in uw toepassingen om monitorweergave uit te schakelen zodat een audio feedback-loop of dubbele monitorweergave wordt voorkomen.
* | De VT-3-hoofdeenheid biedt geen ondersteuning voor ASIO Direct Monitoring, maar als u Cubase gebruikt, kunt u audiofeedbacklussen en dubbele controle voorkomen door Direct Monitoring in te schakelen in de Cubase-instelling.
* | Als u de VT-3 met ASIO gebruikt, raden we aan om uw toepassing zo in te stellen dat de Microsoft GS Wavetable Synth niet wordt gebruikt. (Zo wordt de belasting verminderd en is de Audiobuffergrootte van het stuurprogramma makkelijker te wijzigen.)

#### MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat

* | In de Windows Media Player kan het MIDI-invoer-/-uitvoerapparaat van de VT-3 niet worden gebruikt. Selecteer het volgende apparaat in uw MIDI-compatibele toepassing.

[MIDI OUT-apparaten]
  VT-3
[MIDI IN-apparaten]
  VT-3

### Onlinedocument openen

Als de installatie van het stuurprogramma is voltooid, kunt u het Leesmij-bestand (dit document) openen door de onderstaande procedure te volgen.
Gebruik dit bestand om problemen op te lossen en om te controleren hoe het stuurprogramma moet worden ingesteld.

1. Klik op de Starten-knop en klik vervolgens op "Alle apps".
2. Open de Roland-map en klik vervolgens op "VT-3 Leesmij".
3. Het onlinedocument voor het stuurprogramma wordt weergegeven.

## Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren

1. Wanneer u de stuurprogramma-instellingen wijzigt, dient u er altijd voor te zorgen dat u eerst alle toepassingen die gebruik maken van de VT-3, afsluit. Dit is niet noodzakelijk wanneer u de instellingen alleen controleert.

   * | Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.
   * | Als de Windows-controlefunctie is ingeschakeld, kunnen de stuurprogramma-instellingen niet worden gewijzigd. Raadpleeg "Is de Windows-controlefunctie ingeschakeld?" en schakel de controle uit.

2. Klik op de Starten-knop en klik vervolgens op "Alle apps".
3. Open de Roland-map en klik vervolgens op "VT-3".
4. Het dialoogvenster "VT-3 Stuurprogramma-instellingen" verschijnt.

   * | U kunt ook het VT-3 Stuurprogramma-instellingen-dialoogvenster openen vanaf het Windows Configuratiescherm.Klik in het Configuratiescherm op Weergeven op: en wijzig dit in de pictogramweergave. Dubbelklik vervolgens op het VT-3-pictogram.

5. Om de instellingen te wijzigen, voert u de wijzigingen door en klikt u op [OK]. Om de instellingen alleen te controleren, klikt u op [Annuleren] na het bekijken van de instellingen.

   * | Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

### Over de items in het dialoogvenster Instellingen

Audiobuffergrootte
  U kunt de buffergrootte voor audio-invoer/uitvoer aanpassen. (Standaard is dit de zesde positie van links.)
  Als u de buffergrootte vermindert, wordt de latentie verminderd en de real-time prestatie verbeterd, maar is er een grotere kans dat klik- en plofgeluiden worden weergegeven afhankelijk van de verwerkingsmogelijkheden van de computer en de belasting van de songdata.
  Als u de buffergrootte vergroot, wordt de latentie verlengd, maar is audiostreaming stabieler en is de kans dat klik- en plofgeluiden worden weergegeven veel kleiner.
  Over het algemeen kunt u het beste de buffergrootte verkleinen zodat de real-time prestaties verbeteren als u een softwaresynthesizer gebruikt in real-time of als u een audio-invoer controleert die via de DAW-software wordt geleid.
  Omgekeerd, kunt u de buffergrootte vergroten om het weergeven van klik- en plofgeluiden te voorkomen als u songdata opneemt of afspeelt die meerdere tracks bevatten en een grote verwerkingsbelasting veroorzaken.
  Door de buffergrootte aan te passen aan uw situatie, kunt u de juiste balans vinden tussen real-time prestaties en stabiliteit voor audiostreaming.

  * Opmerking!
  Als u een toepassing met een testfunctie voor audioapparatuur gebruikt, moet u een test uitvoeren nadat u de buffergrootte hebt gewijzigd.

ASIO-buffergrootte
  Dit is de minimale buffergrootte die kan worden ingesteld in de ASIO-toepassing.

  *

  Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, zijn er mogelijk nog andere buffergroottes die kunnen worden ingesteld naast de minimale buffergrootte en de buffergrootte die hier wordt weergegeven, komt mogelijk niet overeen met de werkelijke buffergrootte.
  (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de toepassing voor meer informatie over het instellen en controleren van de buffergrootte.)

"Toon README"-knop
  Met deze knop wordt het LEESMIJ-bestand (dit document) weergegeven.
Informatie
  In dit veld wordt de stuurprogrammaversie weergegeven.

## Opnieuw installeren

1. Verwijder het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie ongedaan maken".

   * | Bij het ongedaan maken van de installatie worden de instellingen van het dialoogvenster Stuurprogramma-instellingen geïnitialiseerd. Voor meer informatie over de instellingsitems raadpleegt u "Over de items in het dialoogvenster Instellingen".

2. Installeer het stuurprogramma zoals beschreven in "Installatie".

## Installatie ongedaan maken

1. Koppel alle USB-apparaten los behalve het toetsenbord en de muis en start vervolgens Windows.

   * | Zorg ervoor dat u ook de USB-kabel van de VT-3 verwijdert.

2. Sluit alle toepassingen af voordat u begint met het ongedaan maken van de installatie.

   * | Wacht gedurende ongeveer 10 seconden totdat deze toepassingen volledig zijn afgesloten.

3. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Programma's en onderdelen".
4. Kies "VT-3 Stuurprogramma" in de lijst en klik op "Verwijderen/wijzigen".

   * | Het stuurprogramma is niet geïnstalleerd als VT-3 Stuurprogramma niet wordt weergegeven in de lijst.U moet het stuurprogramma niet verwijderen.

5. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

   * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratieve account, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype een Administrator is en voert u vervolgens het ongedaan maken van de installatie uit.

6. "De installatie van het stuurprogramma van de VT-3 wordt ongedaan gemaakt." wordt weergegeven op het scherm, klik vervolgens op [OK].
7. Wanneer het bericht "Ongedaan maken van installatie is voltooid." wordt weergegeven, klikt u op [OK] om Windows opnieuw op te starten.

## Problemen oplossen

### Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd

De status van het apparaat controleren
  In normale omstandigheden neemt de installatie van het stuurprogramma enkele minuten in beslag.
  Als de VT-3 is aangesloten maar u kunt deze niet gebruiken nadat u 10 minuten hebt gewacht, volgt u de onderstaande procedure en controleert u de status van het apparaat.

1. Schakel de VT-3 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het VT-3-apparaat weer te geven.
5. Als het VT-3-apparaat verschijnt, dubbelklikt u erop om het scherm "Eigenschappen VT-3" te openen.
6. Controleer onder het tabblad Algemeen het "Apparaatstatus"-veld.

  Als het bericht in dit veld "Dit apparaat werkt correct." is, is de installatie van het stuurprogramma voltooid.
  Anders is de installatie mogelijk mislukt.
  Raadpleeg andere onderwerpen in Problemen oplossen voor problemen bij de installatie van het stuurprogramma.
Is uw computer verbonden met internet?
  Om dit stuurprogramma te installeren, moet uw computer aangesloten zijn op internet.
  Controleer of uw computer aangesloten is op internet (bijvoorbeeld met behulp van een webbrowser) en installeer vervolgens het stuurprogramma opnieuw door de stappen in het gedeelte "Installatie" te volgen.
Opnieuw aansluiten van de VT-3
  De apparaatherkenning is mogelijk mislukt.
  Koppel de USB-kabel van de VT-3 los, schakel de VT-3 uit en schakel deze opnieuw in. Maak vervolgens opnieuw verbinding met uw computer.
Het stuurprogramma handmatig installeren
  Afhankelijk van de internetverbinding kan het stuurprogramma mogelijk niet automatisch worden geïnstalleerd.
  Als dit het geval is, volgt u de onderstaande procedure om het stuurprogramma te installeren.

1. Schakel de VT-3 in en sluit deze aan op de computer met een USB-kabel.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Starten-knop en klik vervolgens op "Apparaatbeheer".
3. Klik in het Beeld-menu op "Apparaten op type".
4. Klik op "Besturing voor geluid, video en spelletjes" of "Andere apparaten" om het VT-3-apparaat weer te geven.
5. Als het VT-3-apparaat verschijnt, klikt u erop met de rechtermuisknop en selecteert u vervolgens "Stuurprogramma's bijwerken".
6. Selecteer "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken".
   Uw computer zoekt naar het stuurprogramma en het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd.

  De installatie is voltooid als het "Het stuurprogramma is bijgewerkt"-bericht wordt weergegeven. Klik op "Sluiten".
  Als het dialoogvenster "Wijziging van de systeeminstellingen" verschijnt, klikt u op [Ja] om Windows opnieuw op te starten.

### Kan VT-3–apparaat niet selecteren/gebruiken

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
  Het stuurprogramma is mogelijk niet correct geïnstalleerd.Raadpleeg het gedeelte "Het stuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd".
  Als u de VT-3 niet kunt gebruiken nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, installeert u het stuurprogramma opnieuw volgens de procedure die wordt beschreven in het gedeelte "Opnieuw installeren".
Wordt de VT-3 mogelijk gebruikt door andere software?
  Sluit u alle toepassingen af die de VT-3 gebruiken en schakelt u de VT-3 uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Wordt de WAVE/MIDI-apparaatnaam van de VT-3 weergegeven?
  Als de apparaatnaam niet wordt weergegeven, sluit u alle toepassingen af die de VT-3 gebruiken en schakelt u de VT-3 uit en vervolgens opnieuw in.
  Als het probleem hierdoor niet is opgelost, gebruikt u de procedure die wordt beschreven in "Opnieuw installeren" om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
Ging de computer in de Slaapstand terwijl de VT-3 was aangesloten en ingeschakeld?
  Als de VT-3 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de VT-3 en vervolgens de VT-3 uit en opnieuw in te schakelen.
Werd de USB-kabel losgekoppeld en vervolgens opnieuw aangesloten terwijl de VT-3 werd gebruikt of werd de VT-3 uitgeschakeld en vervolgens opnieuw ingeschakeld?
  Als de USB-kabel is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten terwijl de VT-3 wordt gebruikt of als de VT-3 wordt uitgeschakeld en vervolgens opnieuw wordt ingeschakeld, is het mogelijk dat het apparaat niet meer correct werkt. In dit geval, sluit u alle toepassingen af die de VT-3 gebruiken en schakelt u de VT-3 uit en vervolgens opnieuw in.
Als de pc wordt opgestart terwijl de VT-3 nog steeds is aangesloten op de pc en het apparaat is ingeschakeld, wordt het stuurprogramma mogelijk niet correct geladen en kunt u de VT-3 mogelijk niet gebruiken.
  In dergelijk gevallen sluit u de VT-3 aan op een andere USB-poort of schakelt u de VT-3 in nadat u de pc hebt opgestart.

### Een nummer, bijvoorbeeld "2-", wordt nu aan het begin van de apparaatnaam weergegeven

Hebt u de VT-3 misschien aangesloten op een andere USB-poort?
  Als u de VT-3 aansluit op een andere USB-poort, voegt het besturingssysteem automatisch een nummer toe aan het begin van de apparaatnaam.
  Zelfs als dit gebeurt, veroorzaakt het geen problemen met de werking van de VT-3.

  * | Als u de apparaatnaam zonder dit toegevoegde nummer wilt herstellen, sluit u de VT-3 aan op dezelfde USB-poort als tijdens de installatie of installeert u het stuurprogramma opnieuw zoals beschreven in "Opnieuw installeren".

### Op het scherm wordt "Apparaat wordt momenteel gebruikt door een andere toepassing." weergegeven en stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden opgegeven.

Gebruikt u een andere toepassing?
  De stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden gewijzigd terwijl het wordt gebruikt door een toepassing.
Als de Windows-controlefunctie is ingeschakeld, kunnen de stuurprogramma-instellingen niet worden gewijzigd.
  Raadpleeg "Is de Windows-controlefunctie ingeschakeld?" en schakel de controle uit.

### Er is geen geluid; er kan niet worden afgespeeld of opgenomen

Werd het stuurprogramma correct geïnstalleerd?
Wordt de VT-3 mogelijk gebruikt door andere software?
Hebt u instellingen aangemaakt zoals beschreven in "Voordat u begint" zodat het stuurprogramma van de VT-3 kan worden gebruikt?
  De VT-3 kan niet worden gebruikt tenzij u deze instellingen maakt. Raadpleeg de onderdelen op "Voordat u begint".
Is de computer overgegaan in de Slaapstand tijdens weergave of opname?
  Als de VT-3 niet correct werkt na hervatting uit de Slaapstand, dient u alle toepassingen te sluiten die gebruik maken van de VT-3 en vervolgens de VT-3 uit en opnieuw in te schakelen.
Hebt u tijdens de weergave of opname de VT-3 in- en uitgeschakeld en de USB-kabel opnieuw aangesloten?
  Als u de VT-3 in- en uitschakelt en de USB-kabel opnieuw aansluit tijdens de weergave of opname, kan de VT-3 niet langer weergeven of opnemen. Stop de weergave of opname en start vervolgens de weergave of opname opnieuw. Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de VT-3 gebruiken en schakelt u vervolgens de VT-3 uit en opnieuw in.
Probeer de audiobuffergrootte van het stuurprogramma aan te passen.
  Als de grootte van de audiobuffer van het stuurprogramma te klein is, hoort u mogelijk geen geluid of is het onmogelijk om normaal af te spelen of op te nemen.
  In dergelijke gevallen raadpleegt u "Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren," en vergroot u de grootte van de buffer.

### Geluid afgespeeld door uw computer is onhoorbaar of te zacht

Hebt u het volume van het apparaat of van de toepassing uitgezet in de Volumemixer?
  Met de Volumemixer van het systeem kunt u het volume voor elk apparaat of toepassing aanpassen.
  1. Open het "Configuratiescherm," en stel "Weergeven op:" in op "Categorie."
  2. Klik op "Hardware en geluiden," en klik op "Systeemvolume aanpassen."
  3. De Volumemixer verschijnt. Selecteer in het "Apparaat"-keuzemenu het apparaat dat u gebruikt voor afspelen en pas het volume aan.

     * | U kunt de Volumemixer ook openen door met de rechtermuisknop te klikken op het luidsprekerpictogram in de rechteronderkant van het Bureaublad en "Volumemixer openen" te kiezen.

Gebruikt u software voor stemcommunicatie?
  Als u software voor stemcommunicatie gebruikt, wordt het volume van het audioapparaat mogelijk automatisch aangepast aan de status van de communicatie.
  Als dit het geval is, kunt u automatische volumeaanpassing als volgt uitschakelen.
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Hardware en geluiden" en klik vervolgens op "Geluid".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Geluid."

  2. Wijzig op het tabblad "Communicatie" de instelling van het item "Als communicatieactiviteiten in Windows worden gedetecteerd" in "Geen actie ondernemen."
  3. Klik op [OK] om "Geluid" te sluiten.

### Een gedeelte van de weergave is verkeerd: Bv. noten worden vroegtijdig afgebroken of sommige noten vallen weg

Deze problemen kunnen worden opgelost door onderstaande instellingen te maken.

Probeer de audiobuffergrootte van uw software aan te passen.
  Als het mogelijk is om de audiobuffergrootte van uw software aan te passen, probeer dat dan.
  Klik- en plofgeluiden kunnen verdwijnen door de buffergrootte te verhogen.
Probeer de audiobuffergrootte van het stuurprogramma aan te passen.
  Als u de buffergrootte van uw software niet kunt aanpassen of als dat het probleem niet oplost, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de buffergrootte van de audio-invoer/uitvoer van het stuurprogramma te wijzigen.
  Probeer de buffergrootte aan te passen zoals omschreven in "Stuurprogramma-instellingen wijzigen/controleren".
Probeer het stuurprogramma van uw weergave-adapter bij te werken
  U kunt klik- en plofgeluiden mogelijk voorkomen door het stuurprogramma voor de weergaveadapter geïnstalleerd op uw computer bij te werken.
Windows Update / Microsoft Update
  U kunt het probleem oplossen door uw systeem bij te werken met "Windows Update" of "Microsoft Update" van Microsoft.
Controleer de energiebeheerinstellingen.
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Systeem en beveiliging" en klik vervolgens op "Energiebeheer".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Energiebeheer."

  2. In "Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen" kiest u "Hoge prestaties".

     * | Als het "Hoge prestaties"-plan niet wordt weergegeven, klikt u op "Aanvullende schema's weergeven."

  3. In het gedeelte "Hoge prestaties" klikt u op "De schema-instellingen wijzigen".
  4. Klik op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen".
  5. In Geavanceerde instellingen klikt u op het “+”-symbool voor "Harde schijf" en op het “+”-symbool voor "Harde schijf uitzetten na" om deze te openen.
  6. Klik op "Instelling (minuten)" en klik op het pijltje naar beneden om de instelling te wijzigen in "Nooit".
  7. Klik op [OK] om het venster Energiebeheer te sluiten.
  8. Sluit het scherm "Instellingen voor beheerschema bewerken".
"Instellingen voor prestaties"–instellingen van Systeem-eigenschappen
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Systeem en beveiliging" en klik vervolgens op "Systeem".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Systeem."

  2. Klik aan de linkerkant op "Geavanceerde systeeminstellingen."
  3. Als een dialoogvenster over Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klikt u op [Ja].

     * | Als een wachtwoord wordt gevraagd voor een administratoraccount, logt u in op Windows als een gebruiker van wie het accounttype Administrator is en voert u vervolgens de instellingen opnieuw uit.

  4. Klik op [Instellingen] van het onderdeel Prestaties en klik vervolgens op het tabblad "Geavanceerd".
  5. Selecteer "Achtergrondservices" en klik op [OK].
  6. Klik op [OK] om "Systeemeigenschappen" te sluiten.
Komen de samplesnelheidinstellingen overeen?
  U dient de samplefrequentie in te stellen die werd gespecificeerd door de audio-instellingen van de toepassing zodat het overeenkomt met de samplefrequentie van de VT-3.
Is de Windows-controlefunctie ingeschakeld?
  Als de Windows-controlefunctie is ingeschakeld, wordt het ingevoerde geluid mogelijk dubbel weergegeven of vindt een feedbackloop (oscillatie) plaats.
  Als dit het geval is, kunt u de Windows-controlefunctie als volgt uitschakelen.
  1. Open "Configuratiescherm", klik op "Hardware en geluiden" en klik vervolgens op "Geluid".

     * | Als de pictogramweergave is geselecteerd voor het Configuratiescherm, klikt u op "Geluid."

  2. Selecteer in "Opnemen," het apparaat dat u gebruikt voor de invoer (zoals VT-3 "IN") en klik op "Eigenschappen."

     * | Als bovenstaande WAVE-poorten niet kunnen worden geselecteerd, heeft er zich mogelijk een probleem voorgedaan. Raadpleeg "Problemen oplossen".

  3. Open het tabblad "Luisteren" en schakel het aankruisvak "Naar dit apparaat luisteren" uit.
  4. Klik op [OK] om "Eigenschappen" te sluiten.
  5. Klik op [OK] om "Geluid" te sluiten.
Klik- of plofgeluiden kunnen bij het afspelen of opnemen worden weergegeven direct nadat het systeem is gestart of direct nadat de computer is geactiveerd vanuit de slaapstand.
  Wacht een aantal minuten voordat u afspeelt of opneemt.
Klik- of plofgeluiden worden mogelijk weergegeven in het geluid als er een LAN actief is.
  Probeer de LAN in de Apparaatbeheer uit te schakelen.

### Weergave of opname wordt onderbroken en u kunt de weergave of opname niet hervatten.

Had uw computer te maken met een zware procesbelasting?
  Als uw computer te maken had met een zware procesbelasting tijdens het gebruik van de VT-3, werkt de VT-3 mogelijk niet meer correct. Stop in dit geval de weergave of opname en probeer de weergave of opname vervolgens opnieuw.
  Als u nog steeds niet kunt afspelen of opnemen, sluit u alle programma’s af die de VT-3 gebruiken en schakelt u vervolgens de VT-3 uit en opnieuw in.

Copyright (C) 2015 Roland Corporation. Alle rechten voorbehouden.